Table 338: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Yttrium aluminum oxide (1) [YAlO_3] ⟨Z/A⟩ = 0.46374

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.7757 0.3452 0.4205 1.5414 5. 1.0621 0.9016 0.4476 2.4114 10. 1.2952 1.3396 0.4313 3.0661 20. 1.5353 1.7808 0.4160 3.7321 50. 1.8526 2.4273 0.3995 4.6794 100. 2.0813 2.8662 0.3900 5.3374 200. 2.2936 3.2616 0.3853 5.9405 500. 2.5367 3.6397 0.3850 6.5615 1000. 2.6870 3.8482 0.3911 6.9263 2000. 2.8067 3.9987 0.4012 7.2066 5000. 2.9211 4.1263 0.4196 7.4671 10000. 2.9792 4.1861 0.4382 7.6035 20000. 3.0187 4.2247 0.4598 7.7032 50000. 3.0516 4.2544 0.4935 7.7995 100000. 3.0668 4.2667 0.5224 7.8560