Table 339: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Yttrium aluminum oxide (2) [Y_3Al_5O_{12}] ⟨Z/A⟩ = 0.46831

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.7099 0.3168 0.4253 1.4521 5. 0.9712 0.8223 0.4526 2.2461 10. 1.1839 1.2215 0.4369 2.8424 20. 1.4032 1.6264 0.4207 3.4503 50. 1.6935 2.2176 0.4032 4.3144 100. 1.9031 2.6201 0.3935 4.9167 200. 2.0981 2.9824 0.3887 5.4692 500. 2.3216 3.3319 0.3884 6.0418 1000. 2.4601 3.5258 0.3946 6.3805 2000. 2.5708 3.6653 0.4048 6.6409 5000. 2.6768 3.7840 0.4235 6.8843 10000. 2.7308 3.8395 0.4423 7.0127 20000. 2.7676 3.8754 0.4643 7.1074 50000. 2.7983 3.9030 0.4986 7.1999 100000. 2.8124 3.9145 0.5280 7.2550