Table 340: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Yttrium silicon oxide [Y_2SiO_5]

⟨Z/A⟩ = 0.46171

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.8347 0.3708 0.4164 1.6220 5. 1.1437 0.9727 0.4435 2.5599 10. 1.3950 1.4451 0.4267 3.2669 20. 1.6536 1.9190 0.4121 3.9847 50. 1.9952 2.6150 0.3964 5.0066 100. 2.2410 3.0865 0.3871 5.7146 200. 2.4690 3.5116 0.3825 6.3630 500. 2.7297 3.9163 0.3822 7.0281 1000. 2.8904 4.1372 0.3883 7.4159 2000. 3.0184 4.2975 0.3982 7.7141 5000. 3.1403 4.4334 0.4164 7.9901 10000. 3.2021 4.4969 0.4347 8.1338 20000. 3.2440 4.5381 0.4560 8.2381 50000. 3.2790 4.5696 0.4893 8.3379 100000. 3.2950 4.5827 0.5178 8.3956