Table 342: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Ytterbium aluminum oxide (1) [YbAlO_3] ⟨Z/A⟩ = 0.43139

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 1.3176 0.3997 0.3944 2.1117 5. 1.8209 1.4013 0.4202 3.6424 10. 2.2314 2.1817 0.4109 4.8240 20. 2.6531 2.9244 0.3916 5.9691 50. 3.2065 4.0418 0.3774 7.6257 100. 3.6014 4.7858 0.3690 8.7562 200. 3.9637 5.4479 0.3649 9.7765 500. 4.3725 6.0630 0.3648 10.8003 1000. 4.6204 6.3932 0.3706 11.3843 2000. 4.8147 6.6311 0.3799 11.8257 5000. 4.9964 6.8309 0.3968 12.2241 10000. 5.0871 6.9234 0.4138 12.4244 20000. 5.1477 6.9836 0.4336 12.5648 50000. 5.1978 7.0289 0.4645 12.6911 100000. 5.2202 7.0478 0.4909 12.7590