b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Nylon type 11 Rilsan ([C_{11}H_{21}ON)_n], [(CH(CH_2)_{10}NO)_n]) ⟨Z/A⟩ = 0.55649

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2357 0.1012 0.4781 0.8151 5. 0.3200 0.2519 0.5053 1.0772 10. 0.3902 0.3849 0.4896 1.2647 20. 0.4647 0.5301 0.4665 1.4613 50. 0.5670 0.7340 0.4413 1.7423 100. 0.6443 0.8788 0.4290 1.9521 200. 0.7170 1.0128 0.4227 2.1525 500. 0.8041 1.1526 0.4216 2.3785 1000. 0.8605 1.2390 0.4284 2.5279 2000. 0.9076 1.3004 0.4400 2.6479 5000. 0.9550 1.3549 0.4616 2.7715 10000. 0.9805 1.3806 0.4835 2.8446 20000. 0.9986 1.3968 0.5094 2.9048 50000. 1.0144 1.4095 0.5498 2.9737 100000. 1.0215 1.4147 0.5847 3.0209