b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for bakelite [(C_{43}H_{38}O_7)_n]

⟨Z/A⟩ = 0.52792

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2464 0.1067 0.4731 0.8263 5. 0.3342 0.2645 0.5001 1.0988 10. 0.4070 0.4017 0.4849 1.2937 20. 0.4841 0.5517 0.4624 1.4981 50. 0.5893 0.7623 0.4379 1.7896 100. 0.6686 0.9120 0.4259 2.0064 200. 0.7430 1.0502 0.4198 2.2130 500. 0.8319 1.1935 0.4188 2.4442 1000. 0.8892 1.2817 0.4256 2.5966 2000. 0.9368 1.3441 0.4371 2.7180 5000. 0.9845 1.3994 0.4585 2.8425 10000. 1.0100 1.4255 0.4802 2.9157 20000. 1.0279 1.4420 0.5057 2.9756 50000. 1.0435 1.4549 0.5456 3.0439 100000. 1.0503 1.4602 0.5799 3.0904