b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for gypsum (plaster of Paris, CaSO_4·H_2O) ⟨Z/A⟩ = 0.51113

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.4501 0.2069 0.4484 1.1054 5. 0.6115 0.5083 0.4762 1.5960 10. 0.7432 0.7537 0.4633 1.9602 20. 0.8801 1.0151 0.4431 2.3383 50. 1.0630 1.3863 0.4210 2.8704 100. 1.1968 1.6448 0.4102 3.2517 200. 1.3229 1.8794 0.4047 3.6071 500. 1.4698 2.1165 0.4041 3.9904 1000. 1.5624 2.2510 0.4106 4.2240 2000. 1.6378 2.3480 0.4214 4.4071 5000. 1.7114 2.4316 0.4414 4.5844 10000. 1.7498 2.4710 0.4616 4.6824 20000. 1.7768 2.4961 0.4853 4.7581 50000. 1.7987 2.5159 0.5223 4.8369 100000. 1.8092 2.5241 0.5539 4.8873