b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for polytetrafluoroethylene (Teflon, [(CF_2CF_2)_n]) ⟨Z/A⟩ = 0.47992

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.3072 0.1380 0.4572 0.9024 5. 0.4166 0.3381 0.4843 1.2390 10. 0.5065 0.5059 0.4706 1.4830 20. 0.6005 0.6880 0.4497 1.7383 50. 0.7275 0.9449 0.4269 2.0993 100. 0.8215 1.1259 0.4157 2.3632 200. 0.9105 1.2921 0.4102 2.6129 500. 1.0152 1.4605 0.4094 2.8852 1000. 1.0816 1.5630 0.4163 3.0609 2000. 1.1366 1.6341 0.4274 3.1980 5000. 1.1908 1.6966 0.4480 3.3354 10000. 1.2193 1.7262 0.4687 3.4142 20000. 1.2391 1.7448 0.4930 3.4769 50000. 1.2560 1.7597 0.5311 3.5467 100000. 1.2638 1.7658 0.5637 3.5933