b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for bismuth germanate (BGO) [(Bi_2O_3)_2(GeO_2)_3] ⟨Z/A⟩ = 0.42065

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 1.5373 0.3677 0.3843 2.2894 5. 2.1288 1.5482 0.4097 4.0868 10. 2.6116 2.4675 0.4009 5.4801 20. 3.1074 3.3303 0.3859 6.8236 50. 3.7571 4.6385 0.3691 8.7647 100. 4.2197 5.5058 0.3611 10.0866 200. 4.6430 6.2766 0.3572 11.2768 500. 5.1190 6.9867 0.3572 12.4629 1000. 5.4065 7.3655 0.3628 13.1348 2000. 5.6308 7.6384 0.3717 13.6410 5000. 5.8396 7.8672 0.3882 14.0950 10000. 5.9434 7.9730 0.4046 14.3209 20000. 6.0124 8.0418 0.4236 14.4777 50000. 6.0695 8.0934 0.4534 14.6162 100000. 6.0949 8.1148 0.4789 14.6887